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Сучасний розвиток тваринництва та кормовиробництва потребує підвищення енергоефективності, зниження собівартості продукції та пошуку альтернативних джерел енергії. Значна частина технологічних процесів потребує теплової та електричної енергії для опалення приміщень, підтримання мікроклімату, підігріву води, сушіння сировини та роботи кормоприготувального обладнання. Тому використання відновлюваної біосировини є перспективним напрямом енергозабезпечення агропромислових підприємств.
До деревної біомаси належать дрова, тріска, тирса, стружка, кора, гілки та порубкові рештки. Вона характеризується різною вологістю, фракційним складом і щільністю, що потребує відповідної технологічної підготовки.
Основними операціями підготовки деревної біомаси є збирання, сортування, подрібнення, транспортування, сушіння та ущільнення. Для подрібнення використовують рубальні машини, дробарки та інше спеціалізоване обладнання. Формування заданого фракційного складу забезпечує ефективне транспортування, дозування та спалювання біопалива. Вологість сировини безпосередньо впливає на її енергетичну цінність і витрати на сушіння, тому режим підготовки повинен відповідати характеристикам сировини та вимогам теплогенерувального обладнання.
Гранулювання та брикетування підвищують насипну щільність деревної біомаси, покращують умови її зберігання і транспортування та забезпечують стабільну подачу палива. Таке біопаливо може використовуватися в автоматизованих системах теплопостачання тваринницьких комплексів і кормовиробничих підприємств.
У тваринництві деревна біомаса може використовуватися для опалення приміщень, підігріву води та підтримання необхідних параметрів мікроклімату. У кормовиробництві її доцільно застосовувати для сушіння кормової сировини, підігріву води та забезпечення інших теплових потреб.
З позиції агроінженерії важливим є формування узгодженої машинно-технологічної системи «заготівля – подрібнення – сушіння – транспортування – зберігання – теплогенерація». Продуктивність машин повинна бути узгоджена між собою, оскільки дисбаланс технологічного ланцюга може спричиняти простої та підвищувати собівартість біопалива.
Важливе значення має логістика деревної біомаси. За даними досліджень, частка логістичних витрат у загальній вартості постачання біомасового палива може становити 30–50 %. Тому доцільною є локалізація первинної переробки сировини. Застосування мобільних подрібнювальних установок у місцях заготівлі дозволяє транспортувати підготовлену біомасу та зменшувати логістичну складову її собівартості [1].
Основними техніко-економічними показниками технології є питомі витрати на підготовку та транспортування біомаси і собівартість виробленої теплової енергії. Вони залежать від продуктивності машин, вологості сировини, відстані транспортування, витрат пального та характеристик теплогенерувального обладнання.
Перспективним є створення локальних систем енергозабезпечення тваринницьких комплексів, що включають обладнання для подрібнення, сушіння, транспортування, зберігання та теплогенерації. Це дозволяє перетворювати деревні відходи на енергетичний ресурс для потреб агропромислового підприємства [2].
Використання деревної біомаси повинно здійснюватися з дотриманням принципів сталого ведення лісового господарства. Надмірне вилучення порубкових решток може негативно впливати на кругообіг поживних речовин і ґрунтові процеси, тому обсяги їх заготівлі необхідно визначати з урахуванням екологічних умов [3].
Отже, деревна біомаса є перспективною біосировиною для енергозабезпечення підприємств тваринництва та кормовиробництва. Її ефективне використання потребує комплексного застосування машин для заготівлі, подрібнення, сушіння, транспортування та ущільнення. Подальші дослідження доцільно спрямувати на оптимізацію параметрів технологічного обладнання та визначення техніко-економічної ефективності використання деревної біомаси.
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