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Аналізуючи схеми післязбиральної обробки зерна, що застосовується нині у більшості господарств, легко помітити, що найбільша кількість операцій із післязбиральної обробки зернового вороху так чи інакше пов'язана з його переміщенням, перелопачуванням або метанням, що здійснюються за допомогою спеціальних машин – зернометачів.
У процесі обробки зернового вороху за допомогою зернометачів відбувається його попереднє очищення від грубих домішок, зниження вологості (підсушування) та у деяких випадках (при самозігріванні) – охолодження.
Аналіз літературних джерел [1-5] показав, що єдиної універсальної класифікаційної ознаки для зернометачів недостатньо. Для повнішої характеристики конструкцій доцільно використовувати комплекс ознак: тип робочого органа, спосіб переміщення зерна, характер подачі зернового потоку, конструкцію притискного або подавального пристрою, спосіб формування зернового потоку та технологічне призначення машини.
Метою даного дослідження є проведення класифікації зернометачів, що дозволить систематизувати існуюче різноманіття цієї техніки, визначити їхні ключові конструктивні відмінності та допомогти сільгоспвиробникам у виборі оптимального обладнання для автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт.
У науковій літературі розвиток конструкцій зернометачів пов'язується насамперед із необхідністю підвищення продуктивності, зменшення енерговитрат та мінімізації травмування зернівок.
Зернометальні машини (зернометачі) класифікують за декількома ключовими ознаками: принципом роботи, мобільністю, продуктивністю та призначенням.
Докладну класифікацію цих машин представлено в табл. 1.
Найпоширенішим і найпопулярнішим типом зернометачів є скребкові (стрічкові) агрегати, а серед конкретних моделей лідером на ринку виступає ЗМ-60А (рис. 1) (і загалом лінійка ЗМ-60, ЗМ-80). 
Класифікація зернометачів здійснюється для того, щоб розділити ці машини на групи за ключовими конструктивними та експлуатаційними ознаками. Це допомагає аграріям правильно підібрати техніку під конкретні завдання господарства (об’єми виробництва, типи складів, види культур) та оптимізувати процес навантаження й очищення зерна.
Таблиця 1 – Класифікація зернометачів
	Класифікаційна ознака
	Вид зернометача

	За принципом дії (типу робочого органу)
	Тригерні (стрічкові) зернометальні машини

	
	Скребкові зернометальні машини

	
	Шнекові (гвинтові) зернометальні машини

	
	Вакуумні (пневматичні) зернометальні машини

	За рівнем мобільності
	Самопересувні

	
	Стаціонарні

	
	Навісні (причіпні)

	За типом живлення
	Електричні

	
	Дизельні (бензинові)

	За продуктивністю
	Малої потужності (від 30 до 50 тонн/год)

	
	Середньої потужності (від 60 до 90 тонн/год)

	
	Високої потужності (від 100 тонн/год)

	За технологічним призначенням (виконуваним операціям)
	Вантажно-розвантажувальні зернометальні машини

	
	Формувальники буртів

	
	Перелопачуючі зернометальні машини

	
	Зерноочисно-сепараційні машини

	За типом притискного пристрою
	З притискним транспортером

	
	З притискним барабаном

	За видом зернового потоку
	У вигляді суцільного потоку:
- з цілісним барабаном;
- з жолобчастим барабаном

	
	У вигляді окремих порцій:
- з лопатевим дозатором;
- з ребристою стрічкою;
- з лопатевим барабаном

	За типом живильника
	З пасивним живильником

	
	З активним живильником:
- із шнековим живильником;
- з прискорювальною крильчаткою

	За типом приводу робочих органів
	Електричні

	
	Гідравлічні

	
	Комбіновані (електрогідравлічні)

	За умов використання
	Для відкритих токів 

	
	Для зерносховищ

	
	Універсальні

	За дальністю метання зерна
	Малої дальності (до 10 м)

	
	Середньої дальності (від 10 до 20 м)

	
	Великої дальності (понад 20 м)

	За мобільністю тримера
	З фіксованим положенням тримера

	
	З поворотним тримером

	
	З регульованою висотою викиду
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Рис 1. Самопересувний зернометач ЗМ-60А

Розподіл зернометачів на чіткі класи та групи вирішує кілька ключових завдань:
1. Технічний підбір під завдання. Даний параметр дозволяє фермерам та агропідприємствам обрати модель із потрібною продуктивністю залежно від обсягів виробництва.
2. Оптимізація логістики та сумісності. Даний параметр допомагає врахувати висоту складання зерна та дальність його польоту для завантаження конкретних типів транспорту (від звичайних бортових машин до високобортних зерновозів).
3. Економічна доцільність. Дана складова запобігає перевитратам енергії та коштів. Для невеликих критих токів класифікація допомагає підібрати компактну і менш потужну машину, тоді як для великих відкритих майданчиків — високопродуктивний самохідний комплекс.
4. Оцінка функціональності. Поділ за конструктивними особливостями (самохідні, стаціонарні, навісні, тримерні чи вакуумні) дозволяє чітко розуміти, які додаткові операції може виконувати машина (наприклад, сепарацію, підсушування чи формування буртів).
5. Стандартизація та порівняння. Дана складова полегшує процес сертифікації техніки, порівняння аналогів від різних виробників, а також спрощує пошук запчастин та сервісне обслуговування.
Отже, класифікація зернометачів — це поділ спеціалізованої техніки для завантаження, розвантаження та переміщення зерна на групи за технологічними та конструктивними ознаками. Головною метою цієї класифікації є підбір оптимального обладнання під конкретні обсяги виробництва та умови зерносховищ. 
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